10^2

10^3

10^4

Flux Density 1980.0 (Jy)

10^1 10^2 10^3 10^4 10^5

Frequency (MHz)

Ka Q

QMAP

Cas A 1980.0

measured flux density; with artificial moon: best fit 300MHz - 250GHz Mezger et al. 1986 Baars et al. 1977 Netterfield et al. 1995

best fit parameters:

a = 5.7128 – 0.0229 b = -0.7590 – 0.0064 epoch = 1980.0

(includes 31.7GHz point from Leitch 1998)